IPACS AeroFly 5 Tools Version 2.0.9 (08.12.2010)


Liesmich zum AeroFly 5 Modell Workshop
---------------------------------------------------

Dieser Ordner enthält diverse Tools zum Erstellen eigener Modelle und
Szenerien für den AeroFly 5. Die Tools zum Exportieren von Metasequoia
und AC3D benötigen eine Lizenzdatei mit der Endung LIC.


Beispielmodell PT40 Test:
-------------------------
Im Ordner pt40-aircraft finden Sie den Unterordner pt40test. Dieser enthält
das Modell PT-40 als Beispielmodell. Die Metasequoia und AC3D Dateien dazu 
finden Sie im Ordner pt40-modell als Vorlage.
Die Texturen sind auch noch im Rohformat und können mit dem Tool
af5-makemaps.exe auf einen Rutsch in das TTX Format konvertiert werden.
Im Unterordner pt40-tutorial befinden sich des weiteren eine Reihe von HowTo's
mit denen Schrittweise der Aufbau einer TMD erklärt wird.


Die Tools:

af5-mqo-to-tgc:
---------------
Mit diesem Kommandozeilentool können Metasequioa MQO Dateien in das AeroFly 5
Format konvertiert werden. Syntax:
  af5-mqo-to-tgc.exe (mqodatei ohne endung) skalierung
Wenn die MQO Datei pt40test.mqo heisst, dann das folgende eingeben:
  af5-mqo-to-tgc.exe pt40test 1.0
Wenn man in Metasequoia das Modell skaliert hat, kann optional ein
Skalierungsfaktor bei der Konvertierung angegeben werden.


af5-ac3d-to-tgc:
----------------
Dieses Plugin für AC3D 6.7 exportiert direkt von AC3D in das AeroFly 5 TGC
Format. Zur Installation muss die Datei af5-ac3d-to-tgc.p zusammen mit der
LIC Lizenzdatei in das plugins Verzeichnis von AC3D kopiert werden. Per
Default ist dies
  C:\Program Files\AC3D 6.7.15a\plugins\


af5-c4d-to-tgc:
----------------
Dieses Plugin für Cinema 4D 11.5 exportiert direkt von Cinema4D 11.5 in das
AeroFly 5 TGC Format. Zur Installation müssen die Dateien af5-c4d-to-tgc.cdl
bzw. af5-c4d-to-tgc.cdl64 zusammen mit der LIC Lizenzdatei in das plugins
Verzeichnis von AC3D kopiert werden.
Per Default ist dies
  C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R11.5\plugins
Die Datei mit der Endung cdl64 ist das Plugin wenn Cinema 4D in der 64 Bit
Version gestartet wird.
Je nachdem in was für einem Massstab man mit Cinema 4D modelliert, stehen
zum Export 3 Optionen zur Verfügung: "IPACS Aircraft Export 1cm", "IPACS Aircraft
Export 1mm" und "IPACS Aircraft Export 1:1".


af5-makemaps:
-------------
Mit diesem Kommandozeilentool werden auf einen Schlag alle Bild Dateien in
einem Ordner in das TTX Format konvertiert. Um die Sache komfortabler zu
gestalten gibt es einen Installer "install-af5-makemaps.exe". Nach der
Installation kann durch Rechtsklick im Windows Explorer auf einen Modellordner
der die Bilddateien enthält, das Kontextmenü aufgerufen werden, und dann mittels
"IPACS AeroFly 5 MakeMaps" alle Dateien in diesem Ordner konvertiert werden.

Das Previewbild muss in der Groesse 1024x768 als PNG oder TIF mit Alphakanal
vorliegen, der Konverter erzeugt daraus automatisch das kleinere Preview fuer
den AeroFly 5.

Die Staerke der Bumpmap wird in der Datei af5-model.tmc eingestellt
(im selben Ordner):

<[file][][]
    <[string8][name][pt40test]>
    <[float32][bumpmap_scaling][1.0]>
>

(siehe auch Beispieldatei im Ordner "pt40-modell" ) 


af5-createpano:
---------------
Mit diesem Tool lässt sich ein Panoramabild im PNG, TIF oder JPEG
Format in das AeroFly 5 Format konvertieren. Dabei wird das Bild in
viele kleine Einzelbilder zerschnitten. Die Parameter so wählen, dass
die Einzelbilder immer ein vielfaches von 2^n auf 2^m sind und nicht
grösser als 2048 Pixel!
Bei einem 16384 auf 8192 Pixel Panorama also z.B. folgendes eingeben:
  af5-createpano.exe panorama.tif -8 -8

Auf NVIDIA Karten läuft dieses Tool deutlich schneller da die 3D Grafikkarte
zur Berechnung benutzt wird.

notepad++:
----------
Die beiden notepad++ Verzeichnisse beinhalten die in der Anleitung erwähnten 
Notepad++ Erweiterungen für Versionsmanagement (svn) und Syntax Highlighting. 
Hinweise zur Installation finden Sie in den jeweiligen Verzeichnissen.
